**Załącznik nr 2 do formularza oferty**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, pozwalający na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności przedmiotu oferty oraz jego parametrów z wymaganiami ZiS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Opis parametrów przedmiotu oferty** |
| 4.15.1 | Cięcie przewodów wielożyłowych na wskazaną długość, cięcie przewodów wielożyłowych na wskazaną długość wraz ze zdjęciem opony z jednej lub obu stron na wskazaną długość, cięcie przewodów jednożyłowych na wskazaną długość oraz odizolowanie (pełne lub częściowe) jedno lub dwustronne na wskazaną długość. |  |
| 4.15.2 | Obrabiane przewody – m.in. LgY (H05V-K; H07V-5) 0,5÷2,5 mm2; H05VV-F (OWY): od 2x0,75 przez 5x1mm2 do 3x2,5 mm2; H03VV-F (OMY) 2x0,5 mm2.  W celu dopasowania wyposażenia maszyny (m. in. zestaw prowadnic do obróbki przewodu, zestaw noży promieniowych do obróbki przewodów wielożyłowych) w Z*ałączniku do zapytania ofertowego - maszyna tnąco-odizolowująca*  przedstawiono pełny wykaz przewodów stosowanych przez Zamawiającego. |  |
| 4.15.3 | Panel sterujący dotykowy do zadawania parametrów. |  |
| 4.15.4 | Intuicyjny program do obsługi maszyny w języku polskim. |  |
| 4.15.5 | Minimalna długość cięcia przewodów typu LgY (H05V-K; H07V-5) nie większa niż 50 mm. |  |
| 4.15.6 | Zasilanie sieciowe dostosowane do napięcia sieciowego obowiązującego w Polsce tj. 230 V/50 Hz i zasilanie powietrzem do 8 bar. |  |
| 4.15.7 | Wbudowana baza danych + możliwość zgrania bazy danych. |  |
| 4.15.8 | Możliwość zastosowania drukarki. |  |
| 4.15.9 | Wyposażenie maszyny: |  |
|  | 1. Napęd rolkowy, |  |
| 1. Zestaw prowadnic do obróbki przewodów, |  |
| 1. Zestaw noży z promieniem do obróbki przewodów wielożyłowych, |  |
| 1. Automatyczne sensory monitorujące proces cięcia |  |
| 1. Aparat prostujący do przewodów o średnicy maksymalnej 10 mm. |  |

Dodatkowy opis przedmiotu oferty: ……………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Załącznik zawiera warunki posadowienia przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące fundamentu lub posadzki, na której można ustawić urządzenie).

Opis warunków posadowienia przedmiotu oferty *(jeśli dotyczy):* …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Miejscowość .................................................. dnia ........................................... roku.*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*