**Załącznik nr 2 do formularza oferty**

*(Pieczęć firmowa Wykonawcy)*

**Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty**

Niniejszy załącznik zawiera szczegółowy opis techniczny i/lub funkcjonalny, pozwalający na pełną i jednoznaczną ocenę zgodności przedmiotu oferty oraz jego parametrów z wymaganiami ZiS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania techniczne** | **Opis parametrów przedmiotu oferty** |
| 4.15.1 | Możliwości odizolowywania pojedynczych żył kabli elektrycznych. |  |
| 4.15.2 | Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu nie mniejsza niż 5 mm. |  |
| 4.15.3 | Minimalny zakres przekrojów obrabianych przewodów 0,5 ÷ 2,5 mm2. |  |
| 4.15.4 | Długość odizolowywania:  |  |
|  | 1. Minimalna długość odizolowania nie większa niż 5 mm; |  |
| 2. Maksymalna długość odizolowania nie mniejsza niż 10 mm. |  |
| 4.15.5 | Wprowadzana długość przewodu maksymalnie 22 mm + L, gdzie L – dł. odizolowywania. |  |
| 4.15.6 | Zasilanie – dostosowane do napięcia sieciowego obowiązującego w Polsce, tj. 230 V/ 50 Hz. |  |
| 4.15.7 | Panel sterujący do zadawania parametrów (minimum ekran z parametrami + pokrętła). |  |
| 4.15.8 | Automatyczne wyzwalanie procesu przez czujnik. |  |

Dodatkowy opis przedmiotu oferty: ……………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Załącznik zawiera warunki posadowienia przedmiotu zamówienia (wymagania dotyczące fundamentu lub posadzki, na której można ustawić urządzenie).

Opis warunków posadowienia przedmiotu oferty *(jeśli dotyczy):* …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

*Miejscowość .................................................. dnia ........................................... roku.*

*........................................................................*

*(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do*

*składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)*